光纤喉镜技术参数
一 技术参数
光纤冷光源照明：不发热，患者感觉更舒适。

▲高亮度：采用HPX灯泡，喉镜照度≥1000Lux。
3、▲表面光洁： 喉镜叶片的表面粗糙度≤8μ英寸， 易于清洗。
4、结构结实而安全：采用整块304系列不锈钢材料一次性成型，无任何焊接材料，避免消毒时腐蚀生锈，同时避免焊接材料的潜在脱落性。

5、▲喉镜闭合/分离力范围10N-45N。喉镜闭合后缝隙≤0.28mm。
6、配置灵活:  手柄至少有二种不同的规格供选择，满足不同的需求。叶片选择，适用于新生儿、儿童及成人所有类型的病人，可根据需求选择不同种类和规格的叶片。

