眉山市妇幼保健院
（疫情防控通道及红外体温检测系统）



竞争性谈判文件
                 （紧急采购）









投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


目录
请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
附件1：综合报价
1.1 设备报价表
	序号
	产品名称
	型号
	品牌/生产厂家
	单位
	单价(元)
	数量
	质保期（年）
	备注

	1
	病人通道翼闸单机芯
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	病人通道翼闸双机芯
	
	
	
	
	3
	
	

	3
	病人通道人脸机
	
	
	
	
	3
	
	

	4
	病人通道遮雨棚
	
	
	
	
	1
	
	遮雨棚尺寸3*6*2.85米，两侧3米面半封窗（尺寸正负10cm）

	5
	职工通道翼闸单机芯
	
	
	
	
	2
	
	

	6
	职工通道翼闸双机芯
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	职工通道人脸机
	
	
	
	
	2
	
	

	8
	职工通道遮雨棚
	
	
	
	
	1
	
	遮雨棚尺寸4*2.4*2.2米，两侧4米面半封窗（正负偏离10cm）

	9
	海康威视测温摄像头
	
	
	
	
	2
	
	

	总计：小写：            大写：人民币****元整


备注：（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等（院方不再出任何费用）。
（2）产品名称及型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。


1.2设备维修配件报价表(若无则写无，即可)
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	单价
(元)
	更换后质保期
（年）
	品牌/生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：
（1）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。
（2）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。






附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：甲方在货到并安装、验收合格，同时收到乙方开具符合要求的发票后，60日内支付乙方验收合格设备总价的90%，尾款在验收合格12个月后一次性付清。
	

	2
	供货时间：合同签订后30日内
	

	3
	中标人将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标人承担。医院方验收合格前中标商家负责本项目相关产品的安全。
	

	4
	中标人负责设备的安装调试，确保设备的正常使用后出具安装报告。
	

	5
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	

	6
	若中标人提供的设备为进口设备，中标人在交货时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》、《检验检疫报告》。
	

	7
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	8
	中标人保证全部产品质量符合国家标准和产品说明书，应对设备的质量安全负责，若中标人产品包装规格改变应立即书面通知医院方,同时保证在合同有效期内相关产品注册证持续有效。若中标人收到医院方发现质量问题或货物短缺的通知后，及时到现场进行处理。因中标人设备原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	

	9
	中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，医院方有权要求中标人达到招标文件及合同中规定的要求，否则中标人向医院方偿付货物总价30%的违约金，且中标人退回医院方全部货款。
	

	10
	在保修期内，若中标人接到医院方维保、抢修通知后2小时维保、抢修工程师未到现场进行处理的，每延迟1小时，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。
	

	11
	若中标人未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。
	

	12
	需提供至少两年质保并提供终身软件维护服务，包括免费升级，免费开放接口等。
	

	13
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	14
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	

	15
	若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。
	




附件3：售后服务承诺书
注意：
1、质保期、维保费、到货期需与“设备报价表”中的承诺一致；
2、售后服务响应时间需与“商务需求响应表”中的承诺一致。
3、售后服务承诺书需包括培训计划。






































附件4：技术参数响应表
注意：①请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（请不要填写其他内容）；②所有参数都需实质性响应，可优于参数；③参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

病人通道翼闸单机芯参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: ]


	1
	机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）
	
	

	
	2
	伸缩臂长： 265mm
	
	

	
	3
	最大通道宽度：580mm
	
	

	
	4
	重量： ≥70Kg
	
	

	
	5
	机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
	
	

	
	6
	驱动电机： 直流有刷电机（24V）
	
	

	
	7
	输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
	
	

	
	8
	正常使用寿命：300万次
	
	

	
	9
	通信接口： RS485标准，通讯距离：1200米
	
	

	
	10 
	LED指示灯：2个
	
	

	
	11
	读卡窗： 2个
	
	

	
	12
	检修口:4个
	
	

	
	13
	通行速度：30-40人/分钟
	
	

	
	14
	闸门开、关时间： 1秒
	
	

	
	15
	上电后进入通行状态所需时间： 3秒
	
	

	
	16
	出现故障后的自动复位时间：10秒
	
	

	
	17
	工作环境：室内、室外（阴棚）
温度：-10℃—— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露
	
	




病人通道翼闸双机芯参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	

[image: ]
	1
	机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）
	
	

	
	2
	伸缩臂长： 265mm
	
	

	
	3
	最大通道宽度：580mm
	
	

	
	4
	重量： ≥70Kg
	
	

	
	5
	机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
	
	

	
	6
	驱动电机： 直流有刷电机（24V）
	
	

	
	7
	输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
	
	

	
	8
	正常使用寿命：300万次
	
	

	
	9
	通信接口： RS485标准，通讯距离：1200米
	
	

	
	10 
	LED指示灯：2个
	
	

	
	11
	读卡窗： 2个
	
	

	
	12
	检修口:4个
	
	

	
	13
	通行速度：30-40人/分钟
	
	

	
	14
	闸门开、关时间： 1秒
	
	

	
	15
	上电后进入通行状态所需时间： 3秒
	
	

	
	16
	出现故障后的自动复位时间：10秒
	
	

	
	17
	工作环境：室内、室外（阴棚）
温度：-10℃—— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露
	
	




病人通道遮雨棚参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: 3333]
	1
	和原地原有样式相同材质、颜色相同
	
	

	
	2
	遮雨棚尺寸3*6*2.85米，两侧3米面半封窗（尺寸正负10cm）
	
	


病人通道人脸机参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: ]
	1
	系统刷人脸调取天府健康通健康码情况进入
	
	




职工通道翼闸单机芯参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: ]


	1
	机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）
	
	

	
	2
	伸缩臂长： 265mm
	
	

	
	3
	最大通道宽度：580mm
	
	

	
	4
	重量： ≥70Kg
	
	

	
	5
	机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
	
	

	
	6
	驱动电机： 直流有刷电机（24V）
	
	

	
	7
	输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
	
	

	
	8
	正常使用寿命：300万次
	
	

	
	9
	通信接口： RS485标准，通讯距离：1200米
	
	

	
	10 
	LED指示灯：2个
	
	

	
	11
	读卡窗： 2个
	
	

	
	12
	检修口:4个
	
	

	
	13
	通行速度：30-40人/分钟
	
	

	
	14
	闸门开、关时间： 1秒
	
	

	
	15
	上电后进入通行状态所需时间： 3秒
	
	

	
	16
	出现故障后的自动复位时间：10秒
	
	

	
	17
	工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10℃—— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露
	
	



职工通道翼闸双机芯参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	

[image: ]
	1
	机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）
	
	

	
	2
	伸缩臂长： 265mm
	
	

	
	3
	最大通道宽度：580mm
	
	

	
	4
	重量： ≥70Kg
	
	

	
	5
	机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
	
	

	
	6
	驱动电机： 直流有刷电机（24V）
	
	

	
	7
	输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
	
	

	
	8
	正常使用寿命：300万次
	
	

	
	9
	通信接口： RS485标准，通讯距离：1200米
	
	

	
	10 
	LED指示灯：2个
	
	

	
	11
	读卡窗： 2个
	
	

	
	12
	检修口:4个
	
	

	
	13
	通行速度：30-40人/分钟
	
	

	
	14
	闸门开、关时间： 1秒
	
	

	
	15
	上电后进入通行状态所需时间： 3秒
	
	

	
	16
	出现故障后的自动复位时间：10秒
	
	

	
	17
	工作环境：室内、室外（阴棚）
温度：-10℃—— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露
	
	











职工通道遮雨棚参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: 3333]
	1
	和原地原有样式相同财政、颜色相同
	
	

	
	2
	遮雨棚尺寸4*2.4*2.2米，两侧4米面半封窗（正负偏离10cm）
	
	



职工通道人脸机参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: ]
	1
	系统刷人脸调取天府健康通健康码情况进入
	
	





海康威视测温摄像头参数响应表

	图片
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	[image: 1640688303(1)]
	1
	海康威视测温摄像头（测温枪机和显示屏需配置落地支架）
	
	











附件5：业绩证明
主要用户清单
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称
及型号
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


附件6：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。
附件7：资质证明及相关授权
1）生产厂家及投标供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等相关资质。
2）投标供应商对销售代表的签名授权书（原件）以及销售代表的身份证复印件。
3）产品相关资质、产品彩页资料
4）投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图
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