窗体顶端
便携式吸引器技术参数
窗体底端
窗体顶端
1、 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)
2、负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值
3、瞬时抽气速率：≥20 L/min
4、贮液瓶：≥1000mL
[bookmark: _GoBack]5、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
6、输入功率：110VA
7、电池类型：锂离子电池（可反复充电，有电池量分段指示）
8、内置电池工作时间：≥60min
9、外观重量：≤5kg

