项目编号：YNTP2022012
眉山市妇幼保健院
（人工授精设备采购项目）



竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


目录
请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：参数及报价表
	报价表

	设 备
名 称
	申购数量
	单位
	是 否
进 口
	最高限价
（单价/万元）
	报 价
（单价/万元）
	备注

	恒温平板
	1
	片
	是
	3.2万元
	
	

	液氮罐
	2
	个
	是
	1.9万元
	
	

	精子计数板
	1
	片
	否
	0.6万元
	
	

	总价（万元）：
大写（万元）：


备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、运输费、人工费、质保期内维护费（含配件）、税费等，院方不再产生其他任何费用；

附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：甲方在货到验收合格，同时收到乙方开具符合要求的发票后，60个工作日内支付乙方验收合格货物总价的90%，尾款在验收合格12个月后一次性付清。
	

	2
	供货时间：合同签订30日内
	

	3
	中标人将货物运送至医院方约定地点，运输费用由中标人承担。医院方验收合格前中标商家负责本项目相关产品的安全。
	

	4
	中标人负责货物的安装调试，确保设备的正常使用后出具安装报告。
	

	
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	

	5
	若中标人提供的货物为进口货物，中标人在交货时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》、《检验检疫报告》。
	

	6
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	7
	中标人保证全部产品质量符合国家标准和产品说明书，应对设备、耗材的质量安全负责，若中标人产品包装规格改变应立即书面通知医院方,同时保证在合同有效期内相关产品注册证持续有效。若中标人收到医院方发现质量问题或货物短缺的通知后，及时到现场进行处理。因中标人设备、耗材质量原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	

	8
	中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，医院方有权要求中标人达到招标文件及合同中规定的要求，否则中标人向医院方偿付货物总价30%的违约金，且中标人退回医院方全部货款。
	

	9
	在保修期内，若中标人接到医院方维保通知后，24小时维保未到现场进行处理的，每延迟1天，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。
	

	10
	若中标人未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。
	

	11
	需提供至少两年质保并提供维保服务。
	

	12
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	13
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	











附件3：售后服务承诺书
注意：
1、质保期、维保费、到货期需与“设备报价表”中的承诺一致；
2、售后服务响应时间需与“商务需求响应表”中的承诺一致。
3、售后服务承诺书需包括培训计划。


附件4：技术参数响应表
注意：①请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（请不要填写其他内容）；②带“★”符号项目为必须满足指标，其余为一般指标，负便离不得超于2条，可优于参数；③参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

技术参数要求
	设备名称
	具体性能与参数要求
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	
备 注

	恒温平板
	1.
	　
	原装进口，多种生物样品和培养基提供所需的恒定温度。
	
	

	
	2.
	　
	控制器与玻璃恒温板整合一体化设计。
	
	

	
	3.
	　
	设置及控制温度范围：27℃-45℃（高于室温2℃），温度显示分辨率：0.1℃。
	
	

	
	4.
	　
	玻璃恒温板上表面加热区域有线条清晰指示，温度控制精度：±0.2℃，温度均匀性：±0.3℃。
	
	

	
	5.
	
	开机至稳定在设定温度值的加热时间：10min内。
	
	

	
	6.
	
	玻璃面板保证温度有效传递和均匀分布，平坦易清洁。
	
	

	液氮罐
	用途
	为样本提供可长期存储的液氮环境。
	
	

	
	1
	
	轻型铝制罐体，耐用，密闭型盖子设计，有上锁功能。
	
	

	
	2
	★
	吊桶数量≥10个 ，形状为圆形，每桶可放置20~30个冻存架。
	
	

	
	3
	★
	液氮总容量：46.4升~47.4升。
	
	

	
	4
	★
	静态挥发量：≤0.39升/天。
	
	

	
	5
	
	静态存储时间：≥76天。
	
	

	
	6
	★
	罐口直径：≥127mm、总高度：≤673mm、总高度：≤673mm、外部直径：≤508mm、空罐重量：≤19.0kg、 满载重量：≤54.6kg。
	
	

	
	7
	
	匹配罐内液面高度识别系统，动态检测液面高度，及时提醒添加。
	
	

	精子计数板
	1
	
	记数板可反复使用，简单快捷。
	
	

	
	2
	
	不需要稀释或浓缩精液，可直接用初始样品分析。
	
	

	
	3
	
	金属材料表面应平整无毛刺，无明显划痕、裂纹、气泡等缺陷。
	
	

	
	4
	
	底板：直径为6cm的圆形；盖板：直径为3cm的圆形。
	
	

	
	5
	
	深度范围10±1μm。
	
	

	
	6
	
	极差（平行度指标）＜0.5μm。
	
	

	
	7
	
	变异系数＜3%。
	
	


附件5：业绩证明
主要用户清单
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称
及型号
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




附件3：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
五、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。





附件4：资质证明及相关授权（需加盖公章）
1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。
2.医疗器械经营许可或备案证。
3.生产企业授权。
4.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
[bookmark: _GoBack]5.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。
6.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)
