设备参数包（车类）
一、治疗车
1、规格尺寸：735×450×850±5mm；
2、四周的4只支撑立柱采用Φ25×1.2的304材质管材制作；
3、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；
4、整车分为三层，中间一层为活动网面，上台面下方配置不锈钢抽屉2只；
5、产品额定承重60kg，上下台面各承重30kg；
二、抢救车
1、规格尺寸：650×420×905mm；
2、产品上部顶盖可打开95°，顶盖内侧配置软布药袋28只，可存放小型药袋及其他小物件；顶盖下方配置存物箱一，有效使用容积650×420×200mm；
3、配置左开门1个，安装高档叶片转舌锁，中间配置横向隔板一件，增大可使用面积；
4、配置4只φ100高级超静音脚轮，可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；
5、存物箱一下方配置不锈钢抽屉1只，有效容积270×290×90 mm3，可灵活自如的开启和关闭，方便医护人员使用；
6、配置不锈钢输液杆1只，可手动调节高度1300～1900mm，额定承重5kg；
7、产品下部与地面的净空高度为150mm，符合人体工学原理；
三、轮椅
1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色、防锈能力强等特点；
2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑；
3、座垫/靠垫：采用阻燃阻燃牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整，配独立海绵软垫；
4、采用固定扶手架，坚固耐用；
5、拆脚：可活动拆脚、拆装操作简易，脚踏板采用金属脚踏板，高度可调；
6、前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨；
7、后轮：24英寸（60cm）充气式后轮，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）；
8、刹车采用钢质刹车结构；
9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置；
四、病历车
1、产品外型尺寸：≧640×395×1425mm；
2、整体材料采用≧1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作；
3、抽屉滑条采用三节滑轨10〞；
4、根据人体工学原理拉手采用弧形拉手；
5、病历夹推车配有安全锁，安全可靠；
6、配置4只φ100静音脚轮，可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车；
7、脚轮上方带有4件工程塑料防护角；
8、该车能同时存放60位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料；
9、每一隔病历夹侧面都配有数字标示条，数字标示条采用激光打印；
五、平车
1、规格尺寸：1900×540×715mm；
2、床垫规格尺寸：1690×540×30mm；
3、车架床面条材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过抗指纹磨砂处理；4、上架台面采用优质φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用1.2mm厚不锈钢矩管；
4、下架所用连接板都为3.0mm不锈钢冷轧板，长脚腿采用φ32×1.2不锈钢焊管，加强弯都经过设备弯成型；
5、车带4只带刹φ125高级超静音脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。
6、车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔；
7、下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠；
8、推车垫子内面采用泡沫，外表采用高级人造革面，身体感到舒畅，还配有安全带；
[bookmark: _GoBack]9、配置：不锈钢输液架，塑料筐；
六、体重秤
1、称重范围：2kg-200kg；
2、高度计量85cm-210cm；
七、污物车
1、规格尺寸：560×560×850mm
2、四周的4只支撑主立柱采用φ25×1.2mm优质不锈钢管制作。
3、上下框采用优质φ25×1.2mm不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用φ16×1mm不锈钢焊管。
4、下框角连接板采用3.0mm厚不锈钢冷轧板。
5、配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
6、污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖。
八、仪器车
1. 规格尺寸：600×430×770mm；
2. 整体采用优质不锈钢板制成；
3. 配置高级人造胶白色脚轮φ100×M12脚轮4只；其中两只带刹，两只不带刹车；
4. 柜体有一抽屉，分上中下三层台面；各台面均有护栏；
5. 车架采用优质不锈钢管和优质不锈钢冷轧板制作。支撑管采用直径为25mm，壁厚为1.5mm的钢管弯管精制而成，强度大，坚固耐用；
6. 上台面与中下台面错位，方便物件放置和拿取；
7. 抽屉采用优质不锈钢冷轧板制作，用滚珠式抽屉滑轨滑动，使抽屉滑动自如，轻巧方便；
8. 此车在正常载重75Kg情况下推动平稳，不得产生永久性变形；
9. 此车水平面上正常载重情况推启时最大水平牵引力应不大于68N；











