附件1:

眉山市妇幼保健院零星工程报价清单

	序号
	维修项目
	单位
	计算规则
	工艺流程
	工程量
	     价 格
	
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合计
	备注

	1
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	打膨胀螺栓→固定钻机位→成孔
	
	
	

	2
	砖墙机械钻洞（含补洞）
	个
	按实际个数计
	
	
	
	
	

	3
	砖墙开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	切割机就位→成槽
	
	
	
	

	4
	砼开线槽（含补槽）
	米
	按实际延长米计
	
	
	
	
	

	5
	拆除砖墙
	立方米
	按实际方量计
	铲、凿、拆除至渗漏点
	
	
	
	

	6
	铲、凿、拆除内墙面涂料及腻子
	元/平方
	按结构面尺寸平米计算
	
	
	
	
	

	7
	拆除地板（实木复合）
	元/平方
	按实拆面积计，不分种类
	拆除地板
	
	
	
	

	8
	拆除龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	拆除固定螺丝→拆除龙骨
	
	
	
	

	9
	装龙骨
	元/平方
	按实铺面积计，不分种类
	安装龙骨→固定螺丝
	
	
	
	

	10
	拆踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	拆除踢脚线
	
	
	
	

	11
	装踢脚线（木）
	元/米
	按实际延长米计
	安装踢脚线
	
	
	
	

	12
	拆除墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	壁纸撕除，拆除墙纸基膜
	
	
	
	

	13
	安装墙纸
	元/平方米
	按实贴面积计
	墙纸基膜→墙纸纸铺贴
	
	
	
	

	14
	拆装窗套
	元/樘
	按樘数计
	拆除窗套→安装窗套
	
	
	
	

	15
	石材湿贴
	元/平方米
	按实贴面积计
	安装石材
	
	
	
	

	16
	拆除石材
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材
	
	
	
	

	17
	石材干挂
	元/平方米
	按实贴面积计
	拆除石材→安装石材
	
	
	
	

	18
	下沉式卫生间填充料挖除和回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除填充料→填充料堆至指定处→回填填充料
	
	
	

	19
	土方开挖及回填
	元/立方米
	按实际方量计
	挖除土方→土方堆至指定处→回填土方
	
	
	

	20
	拆装台盆柜
	元/扇
	
	拆除→安装
	
	
	
	

	21
	拆装石膏板吊顶、墙面
	元/平方
	按实际数量计
	拆除石膏板→安装石膏板→饰面层
	
	
	

	22
	拆装矿棉板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	
	
	
	

	23
	拆装铝扣板
	元/平方
	
	拆除矿棉板→恢复
	
	
	
	

	24
	拆装石膏线条
	元/米
	
	拆除石膏线条→安装线条→饰面层
	
	
	

	25
	拆装门五金配件
	元/只
	包括锁芯、拉手闭门器门碰、等
	拆除→恢复
	
	
	
	

	26
	墙面砂浆粉刷（一底两面，不含钢丝网）
	元/平方
	按实际平方米计
	粉刷→靠尺检测垂直度、水平度
	
	
	

	27
	墙面刮腻子、砂纸打磨、刷内墙涂料（立邦净味超易净）
	元/平方
	按涂料位置的结构面尺寸计算（若出现类搓衣板结构面抹灰，则按抹灰面尺寸实算）

	滚轮粉刷→毛刷粉刷
	
	
	
	

	28
	墙面刮腻子
	元/平方
	按实际平方米计
	
	
	
	
	

	29
	贴墙砖（含结合层）
	元/平方
	按实贴平米计
	铺设→检测
	
	
	
	

	30
	地砖石材铺设（含结合层）
	元/平方
	按实铺面积计
	
	
	
	
	

	31
	零星砖砌体120墙
	元/平方
	按实砌立方米计
	砌筑→检测
	
	
	
	

	32
	做外墙防水JS、311（2遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	铲除原防水层→做两遍防水
	
	
	
	

	33
	卫生间、厨房间做JS防水1.5mm（一层防水两遍）
	元/平方
	按实刷平米计
	
	
	
	
	

	34
	调换龙头
	元/只
	按实换只数计算
	安装→调试
	
	
	
	

	35
	安装灯具
	元/只
	按实换只数计算
	
	
	
	
	

	36
	PVC管110mm更换
	元/米
	按延长米计算
	找出位置→更换→试水
	
	
	
	

	37
	PPR上水管20mm更换
	元/米
	按延长米计算
	
	
	
	
	

	38
	PPR上水管配件更换
	元/只
	按实换只数计算
	
	
	
	
	

	39
	排放1.5平方电线
	元/米
	
	
	
	
	
	

	40
	排放2.5平方电线
	元/米
	
	
	
	
	
	

	41
	搭外墙脚手架
	元/米
	基层2排，架子工作面2.8m内
	安装→拆除
	
	
	
	

	42
	搭外墙脚手架
	元/米
	每增加一排费用
	
	
	
	
	

	43
	马桶疏通
	元/处
	按疏通实际数量计
	疏通→检测
	
	
	
	

	44
	石材打磨
	元/平方
	按实际数量计
	
	
	
	
	

	45
	点工
	元/工日
	
	
	
	
	
	

	46
	玻镁板隔墙
	元/㎡
	按实际数量计
	
	
	
	
	

	47
	配套玻镁板门
	樘
	按实际数量计
	
	
	
	
	

	48
	不锈钢阳光板隔断
	元/㎡
	按实际数量计
	
	
	
	
	

	49
	不锈钢阳光板门
	元/㎡
	按实际数量计
	
	
	
	
	


